
TOOTMISMOODULI SEADISTAMISE PROTOKOLL
Seadistaja andmed
	Nimi/ärinimi
	     

	Isiku- või registrikood
	     

	Seadistaja nimi
	     

	Telefon
	     
	E-post:      

	Tootmismooduli aadress:
	     
	Elektritootja liitumislepingu nr:      


Seadistatud tootmisüksused
	Mudeli nimi
	Seerianumber
	Mudeli nimi
	Seerianumber

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


Seadistamise andmed
	
	kW

	Seadistatud maksimumtootlikkus Pmax
	     

	Võrku antava aktiivvõimsuse (eksport- ehk netovõimsuse) piirang
	     



	
	Alasagedus
	Ülesagedus
	Ülesagedusega piiratud sagedustundlik talitlus (LFSM-O)

	Parameeter
	Sagedus (Hz)
	Aeg (ms)
	Sagedus (Hz)
	Aeg (ms)
	Sagedus (Hz)
	Statism (%)

	Seadistatud väärtus
	     
	     
	     
	     
	     
	     



	Võrgukaotuskaitse
	Seadistatud (jah/ei)
	Aeg (s)

	
	     
	     

	Kirjeldada, kuidas on tagatud võrgust eraldumine või või väljalülitumine võrgupinge kadumisel
	     



	
	Alapinge
	Ülepinge I aste
	Ülepinge II aste

	Parameeter
	Pinge (V)
	Aeg (ms)
	Pinge (V)
	Aeg (ms)
	Pinge (V)
	Aeg (ms)

	Seadistatud väärtus*
	     
	     
	     
	     
	     
	     



	
	Automaatne taaslülitus pärast võrgupinge taastumist

	Parameeter
	Aeg (s)
	Sagedusvahemik (Hz)

	Seadistatud väärtus*
	60
	49,0 - 50,1 



	Reaktiivvõimsuse reguleerimise meetod ja sätted*
	     


* - funktsioonide seadistamine on soovituslik.
Märkused
	     





Käesolevaga kinnitan seadistatud väärtuste vastavusest esitatud andmetele ja seda, et tootmismooduli omanikku on informeeritud seadistatud väärtustest ning nende omavolilise muutmise keelust.
	Ees- ja perekonnanimi
     
	Allkiri
     
	Kuupäev
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